Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения:
Наименование ПО: Прикладное программное обеспечение автоматизированной системы управления отоплением и вентиляцией на котельной Руднево.
Ключевая задача ПО: обеспечение безопасной эксплуатации оборудования отопления и вентиляции.
Прикладное программное обеспечение создано в среде разработки INGRED и устанавливается в программируемые логические контроллеры производства ООО «Завод приборов и средств автоматизации «ЭлеСи».
Технические решения, реализованные в логической программе, разработаны на основании следующих нормативных документов:
· ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы. Общие требования»,
· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»
· СО 153-34.20.501-2003: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации,
· РД 153-34.1-35.136-98: Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС,
· РД 153-34.1-35.137-00: Технические требования к подсистеме технологических 
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.
Разработанное ПО позволяет выполнить последовательность операций по включению оборудования отопления и вентиляции, проверке исходного состояния оборудования, оценку состояния технологического процесса.
ПО разработано для управления оборудованием отопления и вентиляции и включено в схему обеспечения устойчивой работы впервые сконструированной и произведенной в России горелки ГМГР ДКМ3000.
Применение ПО позволяет:
· повысить надежность работы оборудования отопления и вентиляции,
· уменьшить использование труда оперативного персонала котельной, исключить влияние субъективных факторов на технологический процесс, предотвратить возможные нарушения технологии работы оборудования,
· оптимизировать технологический процесс,
· эффективно выполнять регулирование технологическим процессом.
В разработанном ПО реализованы следующие логические программы:
Контроль за технологическим процессом, управление оборудованием отопления и вентиляции в ручном режиме.
Логическая программа разработана на основании следующей проектной документации по автоматизации котельной Руднево:
· Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная система управления технологическим процессом. Общекотельная автоматика. 383-ПИР-0558/24-ИОС5.4,
· Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы автоматической системы регулирования,
· Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы технологических защит,
· Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение автоматических систем регулирования,
· Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение технологических блокировок и АВР,
· ОКО. Математическое (алгоритмическое) обеспечение.  Технические условия на выполнение технологических защит.
Перечень сигналов технологического контроля оборудования отопления и вентиляции:
· Температура сетевой воды к радиаторам АБК,
· Давление перед циркуляционным насосом отопления АБК1,
· Давление после циркуляционного насоса отопления АБК1,
· Давление перед циркуляционным насосом отопления АБК2,
· Давление после циркуляционного насоса отопления АБК2,
· Температура ШУОВ.

Перечень электрофицированного оборудования отопления и вентиляции:
· Воздушный клапан ПЕ2.1,
· Воздушный клапан ПЕ2.2,
· Воздушный клапан ПЕ2.3,
· Воздушный клапан ПЕ2.4,
· Воздушный клапан ПЕ2.5,
· Воздушный клапан ПЕ2.6,
· Воздушный клапан ПЕ2.7,
· Воздушный клапан ПЕ2.8,
· Воздушный клапан ПЕ2.9,
· Воздушный клапан ПЕ2.10,
· Воздушный клапан ПЕ2.11,
· Воздушный клапан ПЕ2.12,
· Дефлектор ВЕ1.10,
· Дефлектор ВЕ1.11,
· Дефлектор ВЕ1.12,
· Дефлектор ВЕ1.13,
· Дефлектор ВЕ1.14,
· Дефлектор ВЕ1.15,
· Дефлектор ВЕ1.16,
· Дефлектор ВЕ1.17,
· Дефлектор ВЕ1.18,
· Аварийный вентилятор В2.1,
· Аварийный вентилятор В2.2,
· Аварийный вентилятор В2.3,
· Циркуляционный насос отопления АБК1 М26,
· [bookmark: _GoBack]Циркуляционный насос отопления АБК2 М27.
